# Ansuchen um straßenpolizeiliche Bewilligung

Gemäß § 90 STVO 1960

□ Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. Nichtzutreffendes streichen

|  |
| --- |
| Name des Antragstellers (Vor- und Zuname), Bezeichnung der juristischen Person |
| Anschrift, Tel. Nr. |
| verantwortlicher Bauleiter vor Ort, Tel. Nr. |

|  |
| --- |
| Eingangsstempel Gemeinde |

## Beschreibung der Arbeiten

|  |  |
| --- | --- |
| (Straßenbauarbeiten, Leitungsverlegung, Lagerung, Baustelleinrichtung etc.) | Leitungsart  Kanal  Stromkabel |

## Lage der Baustelle

|  |
| --- |
| Ort, Straßebezeichnung (von HNr. Bis HNr.), Grundstück Nr., Grundbuch der Katastralgemeinde |
| Die Baustelle liegt im  Ortsgebiet  Freiland  Im Baustellenbereich befinden sich  keine Kreuzungen  folgende Kreuzungen: |

## Bauzeit

|  |
| --- |
| Datum, Beginn / Ende, Dauer der Arbeiten |

## Geplante Verkehrsabwicklung während der Bauzeit

|  |
| --- |
| Für den **Fahrzeugverkehr** stehen zur Verfügung:  die gesamte Fahrbahn  zwei Fahrstreifen (Breite mindestens 5,50m /       m)  ein Fahrstreifen (Breite mindestens 2,75m /       m)  eine Umleitung über  Im Baustellenbereich ist der Verkehr bei **Einengung der Fahrbahn** auf einen Fahrstreifen zu regeln durch:  Verkehrszeichen „Wartepflicht bei / für Gegenverkehr“  besonders geschultes Personal mit Warnkleidung gem. RVS 5.41 mit rot/grüner Signalscheibe  Lichtsignalanlage  Sind **Verkehrsanhaltungen** (in beiden Fahrtrichtungen) notwendig?  nein  ja (nähere Beschreibung, Dauer, etc.): |
| Der **Kraftfahrlinienverkehr** ist  betroffen auf folgenden Linien  nicht betroffen  Der Linienverkehr  kann im Baustellenbereich aufrecht erhalten werden  muss umgleitet werden  Haltestellen sind  nicht betroffen  betroffen und zwar folgende  Der **Fußgänger- und Radfahrverkehr** ist  nicht betroffen  betroffen und wird erforderlichenfalls durch Überbrückung verkehrssicher aufrechterhalten auf:  auf den vorhandenen Gehsteigen / Gehwegen / Radverkehrsanlagen  auf einem mind. 1,00m breiten Gehstreifen  auf einer mind. 1,20m breiten Radverkehrsanlage  auf einem mind. 1,00 / 1,20 m breiten, entsprechend abgeschrankten und geeigneten Ersatzgehsteig / Radfahrstreifen  durch Umleitung auf den gegenüberliegenden Gehsteig / Gehweg / Straßenrand  **Außerhalb der Arbeitszeiten**  Baustelleneinrichtung muss verbleiben  Baustelleneinrichtung kann teilweise / vollständig entfernt werden (nähere Beschreibung) |

## Auftraggeber

(Salzburg AG, A1 Telekom, Name Privatperson, etc.)

## Sonstige Angaben

|  |
| --- |
|  |

Ort, Datum Unterschrift

Der Zustellung des Bewilligungsbescheides samt Verordnung an folgende Email-Adresse wird ausdrücklich zugestimmt.

**Beilagen**

Übersichtsplan

Sonstiges: